Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_2019р. №\_\_\_

**нормативи питного водопостачання холодної води**

**та норми споживання населенням послуги централізованого питного водопостачання холодної води**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Види благоустрою житлового фонду | Норматив  питного водо-  постачання холодної води,  л/добу ∙ ос. | Норми споживання населенням  послуг централізованого питного водопостачання холодної води,  л/добу ∙ особу |
| **1.Багатоквартирні житлові будинки** | | | |
| 1. | - з водопроводом і каналізацією без ванн | 157,0 | **120,0** |
| 2. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та індивідуальними водопідігрівачами (газовими колонками або котлами, електро-бойлерами) | 327,8 | **300,0** |
| 3. | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами без індивідуальних водопідігрівачів | 246,0 | **180,0** |
| 4. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з умивальниками, мийками та душами | 161,7 | **135,0** |
|  | - те ж саме, при відсутності  гарячої води | 200,0 | **200,0** |
| 5. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 288,3 | **240,0** |
|  | - те ж саме, при відсутності  гарячої води | 300,0 | **300,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Види благоустрою житлового фонду | Норматив  питного водо-  постачання холодної води,  л/добу ∙ ос. | Норми споживання населенням  послуг централізованого питного водопостачання холодної води,  л/добу ∙ особу |
| **2. Приватні житлові будинки** | | | |
| 6. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50,0 | **50,0** |
| 7. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних кранів | 135,0 | **110,0** |
| 8. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн | 157,0 | **120,0** |
| 9. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ваннами без індивідуальних водопідігрівачів | 246,0 | **180,0** |
| 10. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ваннами та індивідуальними водопідігрівачами (газовими колонками або котлами, електробойлерами, нагрівачами на твердому паливі) | 343,5 | **300,0** |
| **3. Гуртожитки** | | | |
| 11. | - без душових, водопровід | 60,0 | **60,0** |
| 12. | - із загальними душовими, з ЦГВ | 89,8 | **80,0** |
|  | - те ж саме, при відсутності  гарячої води | 110,0 | **110,0** |
| 13. | - із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку, з ЦГВ | 138,9 | **120,0** |
|  | - те ж саме, при відсутності  гарячої води | 160,0 | **160,0** |

Примітка:

# У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином індивідуальні водолічильники і в його помешканні не зареєстровано (не проживає) жодної особи, нарахування за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення проводити на 1особу.

# Міський голова С.В. Надал

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_2019р. № \_\_\_\_

**Норми витрат води на поливання газонів, ПРИСАДИБНИХ ділянок, теплиць**

1. Згідно з чинними будівельними нормами та правилами ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» /додаток А/ норми витрати питної води на поливання встановлюються:

- на поливання насаджень на присадибних ділянках – 6,0 л/м2 ;

- на поливання посадок у парниках та теплицях – 15,0 л/м2.

2. Норми витрат води на поливання встановлені з розрахунку – одне поливання на добу.

3. Планова кількість днів поливів посадок у відкритому ґрунті за рік встановлюється за даними Гідрометеорологічного довідника «Клімат СРСР» для Тернопільської області – не більше 138 днів на рік. Період застосування норми на поливання насаджень на присадибних ділянках – з квітня по серпень.

Примітка:

Нарахування за поливання насаджень присадибних ділянок проводити у недощові дні на підставі довідки Тернопільського обласного гідрометеорологічного центру.

# Міський голова С.В. Надал