Додаток до рішення міської ради

 **Технічні характеристики:**

**Автобус ATAMAN A092H6 клас І або його аналог**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування технічних характеристик Товару** |  |
|  Параметр | Сертифікований низькопідлоговий автобус який працює на дизельному паливі |
| Пасажиромісткість:* загальна
* місць для сидіння
 | 50-7020-25 |
| Габаритні розміри, мм:* довжина
* ширина
* висота
 | 8120-85002100-25002500-2800 |
| Колісна база автобуса, мм | 4200-4500 |
| Колія коліс, мм:* передніх
* задніх
 | 1700-20001500-1800 |
| Маса спорядженого автобуса, кг | 5000-6500 |
| Повна конструктивна маса автобуса, кг | 7000-12000 |
| Двигун:* модель, тип
* робочий об’єм, см3
* максимальна потужність, кВт
 | Дизельний, EURO-55000-6000100-140 |
| Місце для крісла колісного | 1 |
| Категорія | М3 |
| Клас | I |
| Шини, розмір | R17,5- R19 |
| Коробка передач | Механічна |
| Рік випуску автомобіля | 2025 |
| Технічне обслуговування | Наявність спеціалізованого СТО в м. Тернополі та не більше ніж 5 км. від населеного пункту м. Тернопіль. |

Міський голова Сергій НАДАЛ