**П Р О Е К Т**

**Тернопільська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Рішення**

“Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету Тернопільської міської ради

№211 від 27.02.2019р.

“Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль”

Розглянувши звернення Комунального підприємства “Тернопільводоканал”, враховуючи пункт 5 Розділу ІІ Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 97 від 19.04.2021 Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України №190 від 27.06.2008, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. В. Стемковського.

Міський голова Сергій Надал

**Додаток**

до рішення виконавчого комітету

Тернопільської міської ради №\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету Тернопільської міської ради

“Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль”,

№211 від 27.02.2019р.

**Зміни, які вносяться до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль, затверджених рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №211 від 27.02.2019р.**

**1. Пункт 59 Розділу VIII** викласти в наступній редакції:

“За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення (далі — атмосферні стічні води) через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами **чинного законодавства України та цих Правил”.**

**2. Пункт 61 Розділу VIII** викласти в наступній редакції:

“Середньорічний об'єм атмосферних стічних вод (О), визначають за формулою

О = 10 \* h \* к \* F,

де h - кількість опадів за розрахунковий місяць, мм, **визначається за метеорологічними даними;**

к - загальний коефіцієнт стоку дощових вод **для площ стоку з різним видом поверхні визначається:**

**для водонепроникних поверхонь — 0,7;**

**для ґрунтових поверхонь — 0,2;**

**для газонів — 0,1.**”.;

F - загальна площа стоку дощових вод, га.